**VOCI DI CAPITOLATO**

WT BREAK

Fornitura e posa di elemento scatolare autosigillante a tenuta idraulica studiato per determinare e guidare i fenomeni di contrazione delle strutture in calcestruzzo armato e sigillare le fessure che si formeranno in sua corrispondenza.

Il prodotto dovrà essere impiegato su murature in calcestruzzo armato, realizzate in continuo quali: murature controterra in generale, vasche, depuratori, muri di sostegno, etc…

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

**Specifiche e Valori**

**Spessore:** 20 mm

**Larghezza:** 185 mm

**Lunghezza:** 1.000 mm

**Composizione del profilo idro-espandente:**25% gomma butilica; 75% Bentonite di Sodio

così come Wt Break Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet [www.volteco.com.](http://www.volteco.com/)

IT Voce di Capitolato n. BC | CP | 01 | 00 | W | 06/24

