CRYSTAL

Fornitura e posa di vernice monocomponente a base di resina acrilica autoreticolante in dispersione acquosa, pronta all'uso, applicato in doppia mano con uno spessore di almeno 200-250 microns in funzione della rugosità del supporto.

Il prodotto dovrà essere impiegato come impregnante e consolidante per cemento, pietra, marmo e mattoni.



Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:


Specifiche e Valori

Aspetto: Vernice trasparente opaca
Tempo di lavorabilità a +20°C e 70% U.R.: Fuori polvere 2-3 ore; secco in profondità: 24 ore
Peso specifico: 0,91 kg/l


così come Crystal Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.
I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.
Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.
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