PROFIX 40

Fornitura e posa di fondo pigmentato a base di resine acriliche micronizzate in dispersione acquosa ad elevata capacità coprente, contenente calibrati filler che contribuiscono ad incrementare le proprietà di adesione di successivi rivestimenti o pitture.

Il prodotto dovrà essere impiegato per la preparazione di supporti minerali o sintetici, sia esterni che interni, al fine di adeguare il colore del supporto alla tinta dei successivi prodotti Cp0, Paint Air e Paint Protection.



Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Specifiche e Valori

Aspetto: Liquido bianco o colorato, effetto opaco
Peso specifico: 1,47 kg/l


così come Profix 40 Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.
I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.
Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.
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