SANOFER

Fornitura e posa di rivestimento protettivo cementizio specifico per la salvaguardia dei ferri di armatura.
Il prodotto dovrà essere applicato con uno spessore maggiore a 200-300 microns.

Il prodotto dovrà essere impiegato per le barre di armatura degradate nei calcestruzzi ammalorati.



 Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Certificazione CE secondo Norma UNI EN 1504-7


Specifiche, Metodo di prova e Valori

Protezione dalla corrosione (UNI EN 15183): Specifica superata
Adesione per taglio (UNI EN 15184): Specifica superata


così come Sanofer Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.
I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.
Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.
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