TRIPLEZERO-T

Fornitura e posa di emulsione cremosa pronta all'uso, superidrofobica, atossica che grazie alla sua azione idrorepellente immediata, protegge le murature soggette a fenomeni di assorbimento d'acqua con un consumo variabile da 100 a 400 g/m² in funzione della porosità del supporto.

Il prodotto dovrà essere impiegato come strato di protezione idrorepellente delle superfici porose come mattoni pieni, tufo, sasso o roccia.



Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:


Specifiche e Valori

Aspetto: pasta cremosa di colore bianco
Densità (+20°C): 0,9 g/m3


così come Triplezero-T Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.
I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.
Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.
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