VOL-TEC

Fornitura e posa di profilo espansivo per la chiusura ermetica di giunti ad ampio movimento, a tenuta idraulica ed isolamento sismico. È realizzato in gomma SBR/Naturale ad alto smorzamento con elementi modulari e piastre di compressione in resina PA6.
Per una maggiore pressione sulle superfici di contatto, il profilo può essere accessoriato con una coppia di stringhe Ø 10 mm, in gomma idro-espansiva.



Il prodotto dovrà essere impiegato per la chiusura ermetica di giunti ad ampio movimento, dove è richiesta una perfetta tenuta idraulica.
Idoneo per opere strutturali in c.a., realizzate in aree a rischio sismico ed in presenza di falda acquifera così come VOL-TEC Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.
Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.
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